**Контроль файла 3WX**

**Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми)**

1. Значення НРП QFLAG повинно дорівнювати “1”, “0”.

2. Значення супутнього параметра K021 не повинно дорівнювати “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “A”, “B”, “G”, “H”, “I”, “#”.

3. Значення НРП K020, QFLAG мають бути заповнені.

4. Значення метрики T100 повинно надаватися з двома знаками після крапки.

5. Перевірка правильності заповнення ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (НРП K020). Довжина НРП K020 повинна складати 10 знаків (якщо довжина коду менше 10 знаків, його необхідно доповнити нулями зліва до 10 знаків).

6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), QFLAG (код відповідності етапу проєкту за спеціалізованим кредитом), K020 (код боржника), K021 (код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру).

7. Допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка даних файла 3WX з даними файла 3VX. Перевірка здійснюється якщо файли мають однакову звітну дату та отримані Національним банком України:

1.1. Якщо файл 3VX не отримано Національним банком України, надається повідомлення: “Відсутні дані файла 3VX на дату=… для порівняння”.

1.2. Якщо файл 3VX отримано Національним банком України:

1.2.1. Здійснюється перевірка щодо наявності даних про боржників у файлі 3WX, які надані у файлі 3VX. Коди боржників (значення НРП K020 разом з K021) із значеннями параметрів F073=3, FMC=43, які надані у файлі 3VX, повинні бути зазначені у файлі 3WX. При недотриманні умови надається повідомлення: “Відсутні дані про боржника з кодом K020=[K020 файл 3VX], що надані у файлі 3VX, для якого F073=3, FMC=43”.

1.2.2. Здійснюється перевірка щодо наявності даних про боржників у файлі 3VX, які надані у файлі 3WX. Коди боржників (значення НРП K020 разом з K021), які надані у файлі 3WX, повинні бути зазначені у файлі 3VX зі значеннями параметрів F073=3, FMC=43. При недотриманні умови надається повідомлення: “У файлі надані дані про боржника з кодом K020=[K020 файл 3WX], які відсутні у файлі 3VX зі значеннями параметрів F073=3, FMC=43”. Помилка не є критичною.

**Інформація щодо довжини НРП:**

1. K020 – 10 символів;

2. QFLAG – 1 символ.